**北京广播电视台**

**自行比选文件**

**（实物类）**

**项目名称：建国门办公区职工食堂厨房设备采购招标项目**

**项目编号：**

**采购人：北京广播电视台**

**二〇二五年六月**

**目 录**

[第一章 台内自行招标函 1](#_Toc31223)

[第二章 采购需求及说明 2](#_Toc12494)

[第三章 响应文件的构成与要求 36](#_Toc3335)

[第四章　评审办法 39](#_Toc28235)

[附件1 报价函格式 40](#_Toc16418)

[附件2 报价表格式 41](#_Toc9061)

[附件3 法定代表人授权书格式 43](#_Toc566)

[附件4 44](#_Toc21290)

# 

# 第一章 台内自行招标函

我单位拟就“建国门办公区西配楼职工食堂厨房设备采购”项目组织台内自行比选进行采购，现邀请贵公司进行响应。概况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项号 | **内 容** |
| 1 | 采购方：北京广播电视台  台内比选项目名称：建国门办公区职工食堂厨房设备采购自行招标项目 |
| 2 | 项目要求：（详见第二章：采购需求及说明） |
| 3 | 服务周期：12个月，自合同签订起开始计算。  服务地点：北京广播电视台建国门办公区（朝阳区建外大街14号） |
| 4 | 预算金额：预算控制金额为人民币88万元 |
| 5 | 响应报名截止时间：2025年7月4日12:00 报名电话：85338215,13681066932 |
| 6 | 现场踏勘时间及地点：2025年7月7日9:00 北京广播电视台建国门办公区 |
| 答疑时间及地点：踏勘后，北京广播电视台建国门办公区西配楼三层餐厅 |
| 7 | 供应商资质要求：  1.在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;3.应当具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件； |
| 8 | 报价：应为完成本项目所有服务的总价 报价货币： 人民币 |
| 9 | 响应文件份数：5份（1份正本，4份副本）。 |
| 10 | 响应文件递交地点：北京广播电视台国贸办公区生活楼6层626室  响应文件递交截止时间：2025年7月14日 13:30 |
| 11 | 台内比选时间及地点：2025年7月14日14:00  北京广播电视台国贸办公区生活楼6层626室 |
| 12 | 评审办法：最低评标价法 |
| 13 | 联系人 姓名：王秀昆 电话：85338215，13681066932  地址：朝阳区建国路甲98号 邮编：100022  电子信箱： 传真： |
| 14 | 投诉联系电话：010-85337796 |

# 第二章 采购需求及说明

**一、项目概述**

北京广播电视台建国门办公区二层食堂厨房设备服务时间已经超出报废年限，因长期高频率使用，设备损坏严重，故障率极高，设备性能大幅下降。并且出现不同程度的安全隐患，不仅影响烹饪效率，严重影响到厨房的正常使用。

为了确保厨房能够安全、并保证菜品质量的同时，高质量为员工提供餐饮服务，现对一层和二层厨房设备更新升级改造。

更新后的厨房设备具备良好的性能，能够大幅提升烹饪效率，满足高峰时段的供餐需求。通过科学配置各类设备，确保厨房功能的全面性和完备性，从而持续、稳定地提供高品质的餐饮服务。

**二、具体要求**

本次购置设备属性为固定品牌型号设备。购置设备的具体名称、大小、尺寸、功率、技术要求等各类参数，已结合市场调研和使用需求，进行了详细说明。

**建国门办公区一、二层食堂厨房设备采购清单（共计183件），屋顶排风设备（共计：45件）：**

**1、厨房设备清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **产品名称** | **产品图片** | **品牌** | **型号** | **尺寸** | **数量** | **单位** | **技术参数** |
| **一层设备** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **粗加工** | |  | | | | | | **总计13件** |
| 1 | 洗地龙头 | IMG_256 | 龙旗 | XD-C102-T | 117\*375\*360 | 1 | 台 | 1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）  2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体  3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度  4.黄铜铸造表面镀铬花洒喷头（配置一把喷头） |
| 2 | 双层工作台（圆腿） | IMG_257 | 厂制品 | 定制 | 1400\*750\*800 | 2 | 台 | 1.工作层架全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.台面采用1.5mm厚不锈钢板，层板采用1.2mm厚不锈钢板材制造。立柱采用Ф38\*1.5mm圆形不锈钢管，配有不锈钢可调脚； 3.层板下面加有补强撑搁板应能承受100KG载荷。 |
| 3 | 双星盆水池 | IMG_258 | 厂制品 | 定制 | 1500\*750\*800+150 | 2 | 台 | 1.全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。2.台面为1.5mm厚不锈钢板，星盆及槽体采用1.2mm不锈钢板制造，面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 3.脚通Ф38\*1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25\*1.2mm； 4.星盆水龙头采用合金材料，进水管采用优质编织金属软管，配有铸铝下水口，配不锈钢Ф38可调试子弹脚4个； |
| 4 | 切片机 | IMG_259 | 华菱 | HB-300D | 530\*420\*330 | 1 | 台 | 型号：HB-300D 工作方式：电动式,  电压：220V 适用对象：肉制品尺寸：1-1inch 功率：550W 最大工作行程：18cm |
| 5 | 普装绞肉机 | IMG_260 | 恒联 | TC12 | 487x210x328 | 1 | 台 | 型号：TC12 尺寸：487x210x328 功率：0.42KW 电压：220V |
| 6 | 消毒柜140 | IMG_261 | 海克 | FUKKB100 | 540\*135\*646 | 1 | 台 | 型号 FUKKB100  尺寸：540\*135\*646 电压：220V  功率：15W |
| 7 | 四层货架（板式） | IMG_262 | 厂制品 | 定制 | 1200\*500\*1550 | 1 | 台 | 1.工作层架全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.层板采用1.5mm厚不锈钢板材制造，立柱采用Ф38\*1.5mm圆形不锈钢管，配有不锈钢可调脚； 3.层板下面加有补强撑搁板应能承受100KG载荷。 |
| 8 | 四门高身雪柜 | IMG_263 | 伊德欣 | 双机双温 | 1220\*760\*1950 | 1 | 台 | 型号：YDXD-4  双机双温  尺寸：1220\*760\*1950  温度：冷藏 +10~-3 冷冻 0-18  ★**出具厂家授权书及设备检测报告** |
| 9 | 双层墙架 | IMG_264 | 厂制品 | 定制 | 1500\*300\*640 | 2 | 台 | 1.全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.层板采用1.5mm厚不锈钢板，立柱采用30\*30\*1.5mm厚不锈钢方管； 3.层板下面加有补强撑搁板应能承受100KG载荷，其变形量部应小于3mm； |
| 10 | 灭蝇灯 | IMG_265 | 灯下 | MOSOUITO | 378\*200\*170 | 1 | 台 | 尺寸：378\*200\*170 功率：16w双管 |
| **蔬菜粗加工** | |  | | | | | | **总计15件** |
| 1 | 洗地龙头 | IMG_266 | 龙旗 | XD-C102-T | 117\*375\*360 | 1 | 台 | 1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）  2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体  3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度  4.黄铜铸造表面镀铬花洒喷头（配置一把喷头） |
| 2 | 全能切菜机 | IMG_267 | 燕诚 | TW-750型 | 1250\*600\*1300 | 1 | 台 | 型号：TW-750型 机器尺寸：1200\*600\*1100（mm） 切割长度：1—60mm(可调) 产 量：800-1000KG/H 压菜带高度：100mm输送带宽度：120mm球茎类入料口直径：120mm 电 压：220V 1.5KW 机 重：150KG/台 ★**出具厂家授权书及设备检测报告** |
| 3 | 双层工作台（圆腿） | IMG_268 | 厂制品 | 定制 | 1000\*750\*800 | 1 | 台 | 1.工作层架全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.台面采用1.5mm厚不锈钢板，层板采用1.2mm厚不锈钢板材制造。立柱采用Ф38\*1.5mm圆形不锈钢管，配有不锈钢可调脚； 3.层板下面加有补强撑搁板应能承受100KG载荷。 |
| 4 | 双层工作台（圆腿） | IMG_269 | 厂制品 | 定制 | 1500\*750\*800 | 1 | 台 | 1.工作层架全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.台面采用1.5mm厚不锈钢板，层板采用1.2mm厚不锈钢板材制造。立柱采用Ф38\*1.5mm圆形不锈钢管，配有不锈钢可调脚； 3.层板下面加有补强撑搁板应能承受100KG载荷。 |
| 5 | 双星盆水池 | IMG_270 | 厂制品 | 定制 | 1500\*750\*800+150 | 2 | 台 | 1.全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。 2.台面为1.5mm厚不锈钢板，星盆及槽体采用1.2mm不锈钢板制造，面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁 3.脚通Ф38\*1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25\*1.2mm； 4.星盆水龙头采用合金材料，进水管采用优质编织金属软管，配有铸铝下水口，配不锈钢Ф38子弹脚4个 |
| 6 | 消毒柜140 | IMG_271 | 海克 | FUKKB100 | 410\*170\*620 | 1 | 台 | 型号 FUKKB100  尺寸：540\*135\*646 电压：220V  功率：15W |
| 7 | 四层货架（板式） | IMG_272 | 厂制品 | 定制 | 1200\*500\*1550 | 2 | 台 | 1.工作层架全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.层板采用1.5mm厚不锈钢板材制造，立柱采用Ф38\*1.5mm圆形不锈钢管，配有不锈钢可调脚； 3.层板下面加有补强撑搁板应能承受100KG载荷。 |
| 8 | 四门高身雪柜 | IMG_273 | 伊德欣 | 双机双温 | 1220\*760\*1950 | 1 | 台 | 型号：YDXD-4  双机双温  尺寸：1220\*760\*1950  温度：冷藏 +10~-3 冷冻 0-18  ★出具厂家授权书及设备检测报告 |
| 9 | 双门平台雪柜 | IMG_274 | 伊德欣 | EDUR15-2(760) | 1500\*750\*800 | 1 | 台 | 型号 ：EDUR15-2(760)  尺寸：1500\*760\*800  温度：冷冻 -3～-18℃  电压：220 功率215W 220L  ★出具厂家授权书及设备检测报告 |
| 10 | 双层墙架 | IMG_275 | 厂制品 | 定制 | 1500\*300\*640 | 2 | 台 | 1.全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.层板采用1.5mm厚不锈钢板，立柱采用30\*30\*1.5mm厚不锈钢方管； 3.层板下面加有补强撑搁板应能承受100KG载荷，其变形量部应小于3mm； |
| 11 | 风幕机 | IMG_276 | 南洋有为 | FM-1012H3 | 1200\*178x176 | 1 | 台 | 型号：FM-1012H3  风量：2130  噪音：46  风速：10-11 电压：220  尺寸：1200\*178x176 功率：135 |
| 12 | 灭蝇灯 | IMG_277 | 灯下 | MOSOUITO | 378\*200\*170 | 1 | 台 | 尺寸：378\*200\*170 功率：16w双管 |
| **副食库** | |  | | | | | | **总计12件** |
| 1 | 四层货架（板式） | IMG_278 | 厂制品 | 定制 | 1200\*500\*1550 | 9 | 台 | 1.工作层架全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.层板采用1.5mm厚不锈钢板材制造，立柱采用Ф38\*1.5mm圆形不锈钢管，配有不锈钢可调脚； 3.层板下面加有补强撑搁板应能承受100KG载荷。 |
| 2 | 灭蝇灯 | IMG_279 | 灯下 | MOSOUITO | 378\*200\*170 | 2 | 台 | 尺寸：378\*200\*170 功率：16w双管 |
| 3 | 风幕机 | IMG_280 | 南洋有为 | FM-1012H3 | 1200\*178x176 | 1 | 台 | 型号：FM-1012H3  风量：2130  噪音：46  风速：10-11 电压：220  尺寸：1200\*178x176 功率：135 |
| **主食库** | |  | | | | | | **总计10件** |
| 1 | 四层货架（板式） | IMG_281 | 厂制品 | 定制 | 1200\*500\*1550 | 6 | 台 | 1.工作层架全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.层板采用1.5mm厚不锈钢板材制造，立柱采用Ф38\*1.5mm圆形不锈钢管，配有不锈钢可调脚； 3.层板下面加有补强撑搁板应能承受100KG载荷。 |
| 2 | 米面架 | IMG_282 | 厂制品 | 定制 | 1200\*600\*1550 | 4 | 台 | 1.采用304#38\*38\*1.5mm厚不锈钢方管焊接； |
| **冷藏库** | |  | | | | | | **总计9件** |
| 1 | 冷藏库 |  | 厂制品 | 定制 | 2740\*3400\*2500 | 1 | 台 | 1.库板厚度：100mm,内外层表面均采用金属材料。内外可见面选用0.8MM厚双面06r19Ni10不锈钢材料制作,冷库地板内加铺100MM厚水泥垫层及防滑地砖或铺设防滑铝板（由土建或甲方负责），冷库板采用不低于B1级防火不锈钢板材。 2.自动回归平掩门门洞尺寸为：800×1850H/MM。 3.冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条。 4.冷库门框均配置发热线(220V/1/50Hz)以防结露。 5.冷库的灯开关嵌入式安装在门框上，防水等级达到IP67。中心高度离完成地面≤1500MM。 6.冷库门安装有不小于320\*470mm的防雾观察窗。方便查看冷库内有无人员防止误锁人员导致冻伤及方便查看冷库门口有无人员防止开门时撞伤。  7.冷库的制冷机组采用压缩机为谷轮品牌的低噪音风冷式制冷机组。蒸发器高效冷风机。  8.门下设有防漏胶，门上设液压式关门定位器。冷库门装有安全锁可由内部打开并设报警装置。冷库配置远程监控系统。能随时查看冷库运行情况。实时温度。实时运行电流。内置温度记录仪。能详细记录冷库24小时温度。如冷库有问题，立即发送短信给冷库管理人员和冷库维保工作人员报警。提醒管理人员和冷库维保人员立即到现场处理情况。防止库内食材高温变质。 9.受场地空间影响，须细化设计，可根据部门需求进行适当调整，规格尺寸以实地测量为准。 |
| 2 | 四层货架（板式） | IMG_283 | 厂制品 | 定制 | 1200\*500\*1550 | 5 | 台 | 1.工作层架全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.层板采用1.5mm厚不锈钢板材制造，立柱采用Ф38\*1.5mm圆形不锈钢管，配有不锈钢可调脚； 3.层板下面加有补强撑搁板应能承受100KG载荷。 |
| 3 | 双层工作台（圆腿） | IMG_284 | 厂制品 | 定制 | 1500\*750\*800 | 1 | 台 | 1.工作层架全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.台面采用1.5mm厚不锈钢板，层板采用1.2mm厚不锈钢板材制造。立柱采用Ф38\*1.5mm圆形不锈钢管，配有不锈钢可调脚； 3.层板下面加有补强撑搁板应能承受100KG载荷。 |
| 4 | 风幕机 | IMG_285 | 南洋有为 | FM-1012H3 | 1200\*178x176 | 1 | 台 | 型号：FM-1012H3  风量：2130  噪音：46  风速：10-11 电压：220  尺寸：1200\*178x176 功率：135 |
| 5 | 灭蝇灯 | IMG_286 | 灯下 | MOSOUITO | 378\*200\*170 | 1 | 台 | 尺寸：378\*200\*170 功率：16w双管 |
| **冷冻库** | |  | | | | | | **总计7件** |
| 1 | 冷冻库 |  | 厂制品 | 定制 | 2740\*3400\*2500 | 1 | 台 | 1.库板厚度：100mm,内外层表面均采用金属材料。内外可见面选用0.8MM厚双面06r19Ni10不锈钢材料制作,冷库地板内加铺100MM厚水泥垫层及防滑地砖或铺设防滑铝板（由土建或甲方负责），冷库板采用不低于B1级防火不锈钢板材。 2.自动回归平掩门门洞尺寸为：800×1850H/MM。 3.冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条。 4.冷库门框均配置发热线(220V/1/50Hz)以防结露。 5.冷库的灯开关嵌入式安装在门框上，防水等级达到IP67。中心高度离完成地面≤1500MM。 6.冷库门安装有不小于320\*470mm的防雾观察窗。方便查看冷库内有无人员防止误锁人员导致冻伤及方便查看冷库门口有无人员防止开门时撞伤。  7.冷库的制冷机组采用压缩机为谷轮品牌的低噪音风冷式制冷机组。蒸发器高效冷风机。  8.门下设有防漏胶，门上设液压式关门定位器。冷库门装有安全锁可由内部打开并设报警装置。冷库配置远程监控系统。能随时查看冷库运行情况。实时温度。实时运行电流。内置温度记录仪。能详细记录冷库24小时温度。如冷库有问题，立即发送短信给冷库管理人员和冷库维保工作人员报警。提醒管理人员和冷库维保人员立即到现场处理情况。防止库内食材高温变质。 9.受场地空间影响，须细化设计，可根据部门需求进行适当调整，规格尺寸以实地测量为准。 |
| 2 | 四层货架（板式） | IMG_287 | 厂制品 | 定制 | 1200\*500\*1550 | 6 | 台 | 1.工作层架全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.层板采用1.5mm厚不锈钢板材制造，立柱采用Ф38\*1.5mm圆形不锈钢管，配有不锈钢可调脚； 3.层板下面加有补强撑搁板应能承受100KG载荷。 |
| **二层设备** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **洗碗间** | |  | | | | | | **总计16件** |
| 1 | 双门消毒柜 | IMG_288 | 伊德欣 | 工程RTP-720 | 1310\*660\*1910 | 1 | 台 | 型号：工程RTP-720数字显示屏  电压220v 功率：4.4kw  容积：720L  规格：1310\*660\*1910mm  电子数据控制系统( PRC) 双星+D 温度150度  ★出具厂家授权书及设备检测报告 |
| 2 | 单温高压花洒 | IMG_289 | 龙旗 | HS-A202 | 100\*552\*1200 | 1 | 台 | • 单孔混水台式黄铜铸造花洒本体，电镀表面工艺，外观光洁耐腐蚀；陶瓷阀芯密封性好使用寿命久。 • 不锈钢材质立管，采用快插式安装设计，安装简单快捷。 • 黄铜喷阀外观电镀，耐热手柄 • 开孔直径32mm，配冷热进水软管，接驳G1/2内螺纹 |
| 3 | 大单星盆水池 | IMG_290 | 厂制品 | 定制 | 1500\*750\*800+100 | 1 | 台 | 1.全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。 2.台面为1.5mm厚不锈钢板，星盆及槽体采用1.5mm不锈钢板制造，面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁 3.脚通Ф38\*1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25\*1.2mm； 4.星盆水龙头采用合金材料，进水管采用优质编织金属软管，配有铸铝下水口，配不锈钢Ф38子弹脚4个； |
| 4 | 收残台 | IMG_291 | 厂制品 | 定制 | 1500\*750\*800 | 1 | 台 | 1.台面采用304#1.5mm厚不锈钢板；下面加补强撑，台面留有斗式残食孔； 2.台脚采用Ф38\*1.5mm厚不锈钢圆管，横撑采用Ф25\*1.2mm厚不锈钢方管，配可调式子弹脚； 3.台面采用沥水台面，带150mm高40mm厚后背板，防止污染墙壁； |
| 5 | 洁碟台 | IMG_292 | 厂制品 | 定制 | 1500\*750\*800+100 | 1 | 台 | 1.工作层架全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.台面采用1.5mm厚不锈钢板，层板采用1.2mm厚不锈钢板材制造。立柱采用Ф38\*1.5mm圆形不锈钢管，配有不锈钢可调脚； 3.层板下面加有补强撑搁板应能承受100KG载荷，其变形量部应小于3mm； 4.靠墙带150mm高40mm厚后背板，防止污染墙壁； |
| 6 | 单星收餐台 | IMG_293 | 厂制品 | 定制 | 1500\*750\*950 | 1 | 台 | 1.工作层架全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.台面采用1.5mm厚不锈钢板，层板采用1.2mm厚不锈钢板材制造。立柱采用Ф38\*1.5mm圆形不锈钢管，配有不锈钢可调脚； 3.层板下面加有补强撑搁板应能承受100KG载荷，其变形量部应小于3mm； 4.靠墙带150mm高40mm厚后背板，防止污染墙壁； |
| 7 | 长龙洗碗机 | IMG_294 | 普瑞姆 | FT2000D型 | 4200\*850\*1860 | 1 | 台 | 型号 BTH4200型  清洗量：1800-2700件/每小时380V  功率：64KW  清洗温度：55-65度  高温漂洗温度：80-99度  传送宽度：500 mm  效洗涤高度：400mm  总功率：64KW( 电加热)  选配22KW（蒸汽型需配蒸汽发生器）  外形尺寸：4200\*850\*1860（mm）  ★出具厂家授权书及设备检测报告  ★生产厂家对设备质保期2年。 |
| 8 | 双星盆水池 | IMG_295 | 厂制品 | 定制 | 1500\*750\*800+150 | 1 | 台 | 1.全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。 2.台面为1.5mm厚不锈钢板，星盆及槽体采用1.2mm不锈钢板制造，面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁 3.脚通Ф38\*1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25\*1.2mm； 4.星盆水龙头采用合金材料，进水管采用优质编织金属软管，配有铸铝下水口，配不锈钢Ф38子弹脚4个 |
| 9 | 四层货架（板式） | IMG_296 | 厂制品 | 定制 | 1200\*500\*1550 | 1 | 台 | 1.工作层架全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.层板采用1.5mm厚不锈钢板材制造，立柱采用Ф38\*1.5mm圆形不锈钢管，配有不锈钢可调脚； 3.层板下面加有补强撑搁板应能承受100KG载荷。 |
| 10 | 洗地龙头 | IMG_297 | 龙旗 | XD-C102-T | 117\*375\*360 | 1 | 台 | 1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）  2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体  3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度  4.黄铜铸造表面镀铬花洒喷头（配置一把喷头） |
| 11 | 单通拉门碗柜 | IMG_298 | 厂制品 | 定制 | 1200\*500\*1800 | 1 | 台 | 1.储物柜为304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.柜身采用1.2mm厚不锈钢板，背板采用≥1.0不锈钢板； 3.活动式层板采用1.2mm厚不锈钢板，底部配有加强筋； 4.柜门框采用1.2mm厚不锈钢板，门内壳采用0.8mm厚不锈钢板。滑道为平面直角，采用吊架式铝制导轨，前后装无噪音承重滑轮，拆卸方便，移动灵活，方便清理； 5.柜脚采用Ф38\*1.5mm不锈钢圆管，配可调式不锈钢子弹脚； |
| 12 | 墩布池 | IMG_299 | 厂制品 | 定制 | 500\*500\*600 | 1 | 台 | 1.全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。 2.台面为1.5mm厚不锈钢板，星盆及槽体采用1.2mm不锈钢板制造，面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 3.脚通Ф38\*1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25\*1.2mm； 4.星盆水龙头采用合金材料，进水管采用优质编织金属软管，配有铸铝下水口，配不锈钢Ф38可调试子弹脚4个； |
| 13 | 灭蝇灯 | IMG_300 | 灯下 | MOSOUITO | 378\*200\*170 | 2 | 台 | 尺寸：378\*200\*170 功率：16w双管 |
| 14 | 风幕机 | IMG_301 | 南洋有为 | FM-1012H3 | 1200\*178x176 | 1 | 台 | 型号：FM-1012H3  风量：2130  噪音：46  风速：10-11 电压：220  尺寸：1200\*178x176 功率：135 |
|  | 油网烟罩 | IMG_302 | 厂制品 | 定制 | 4000\*1000 | 1 | 4平方米 | 1.烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅。 2.配置玻璃防爆、防潮豪华照明灯。 3.烟罩后方配置不锈钢接油盒，烟罩内油污排出顺畅。 4.安装使用优质不锈钢吊杆、吊链加膨胀螺栓固定。 |
| **面点间** | |  | | | | | | **总计11件** |
| 1 | 油网烟罩 | IMG_303 | 厂制品 | 定制 | 3150\*1300\*610 | 1 | 4.1  平方米 | 1.烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅。 2.配置玻璃防爆、防潮豪华照明灯。 3.烟罩后方配置不锈钢接油盒，烟罩内油污排出顺畅。 4.安装使用优质不锈钢吊杆、吊链加膨胀螺栓固定。 |
| 2 | 电饼铛 | IMG_304 | 华美 | YXD45 | 840\*660\*760 | 2 | 台 | 型号：YXD45 电压：220V/380V 功率：4.8kw 工作温度：120-250 净重：45kg 外形尺寸：840×660×760mm |
| 3 | 三层六盘不锈钢烤箱 | IMG_305 | 恒联 | PL-6CS | 1225\*770\*1540 | 1 | 台 | 型号：PL-6CS 功率：20.4kW  电压：380V 重量：290kg  外形尺寸：1225\*770\*1540mm |
| 4 | 双星盆水池 | IMG_306 | 厂制品 | 定制 | 1500\*750\*800 | 1 | 台 | 1.全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。 2.台面为1.5mm厚不锈钢板，星盆及槽体采用1.2mm不锈钢板制造，面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁 3.脚通Ф38\*1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25\*1.2mm； 4.星盆水龙头采用合金材料，进水管采用优质编织金属软管，配有铸铝下水口，配不锈钢Ф38子弹脚4个 |
| 5 | 双门平台雪柜 | IMG_307 | 伊德欣 | EDUR15-2(760) | 1500\*750\*800 | 2 | 台 | 型号 ：EDUR15-2(760)  尺寸：1500\*760\*800  温度：冷冻 -3～-18℃  电压：220 功率215W 220L  ★出具厂家授权书及设备检测报告 |
| 6 | 压面机 | IMG_308 | 银鹰 | MT60 | 900\*545\*1175 | 1 | 台 | 尺寸：900\*545\*1175mm 型号：MT60  产量：30-60kg/h  功率：11kw/380v |
| 7 | 和面机 | IMG_309 | 恒联 | HS-30s | 740x450x826 | 1 | 台 | 型号：HS-30s 额定电压：380V 额定频率：50Hz 电机功率：1.1kW  整机重量：90kg料桶 容积： 35L 搅拌转速：185(r/min) 料桶转速：15(r/min) 最大和面量：12kg |
| 8 | 搅拌机 | IMG_310 | 恒联 | B40 | 590\*580\*1230 | 1 | 台 | 型号 : B40 料桶容积 : 40L 额定电压 : ~220V/ ~380V 额定频率 : 50Hz 电机功率 : 2.2kW 搅拌转速 : 96/168/306(r/min) 整机重量 : 248kg 外型尺寸 :590\*580\*1230mm |
| 9 | 台面二层架 | IMG_311 | 厂制品 | 定制 | 1500\*300\*640 | 1 | 台 | 1.全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.层板采用1.5mm厚不锈钢板，立柱采用30\*30\*1.5mm厚不锈钢方管； 3.层板下面加有补强撑搁板应能承受100KG载荷，其变形量部应小于3mm； |
| **厨房热加工区** | |  | | | | | | **总计32件** |
| 1 | 油网烟罩 | IMG_312 | 厂制品 | 定制 | 12130\*1600\*610 | 1 | 19.4  平方米 | 1.烟罩体采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，1.0mm不锈钢滤油格栅。 2.配置玻璃防爆、防潮豪华照明灯。 3.烟罩后方配置不锈钢接油盒，烟罩内油污排出顺畅。 4.安装使用优质不锈钢吊杆、吊链加膨胀螺栓固定。 |
| 2 | 开水器连底座 | IMG_313 | 宏华 | ZDK12KW-116L | 605\*450\*1075 | 1 | 台 | 功率:12KW  电压：380V  容积：120L  5.柜趟门外壳采用1.2mm厚不锈钢板，门内壳采用0.8mm厚不锈钢板，滑道为平面直角，吊架式铝制导轨，无噪音承重滑轮；  外形尺寸：580\*460\*970mm 配套底座尺寸：620\*570\*500mm |
| 3 | 双门蒸箱 | IMG_314 | 京创匠心 | 定制 | 1150\*910\*1850 | 2 | 台 | 1. 水箱热交换式内胆均采用304#1.5mm厚不锈钢，外箱体采用201#0.8-1.2mm联众不锈钢板； 2、采取节能型涡轮加压火排做燃烧器，让燃气的燃烧值最大化； 3、电子点火一键启动，电子脉冲点火，配豪华长把手，电磁式安全制，保障安全； 4、蒸柜水箱采用金科浮球控制自动进水和补水，均配备缺水保护和防干烧功能； 5、敞开式水箱设计更容易清理水垢。   ★出具厂家授权书及设备检测报告  ★要求符合国家3C认证标准 |
| 4 | 双头单尾小炒灶 | IMG_315 | 京创匠心 | 定制 | 1800\*1000\*800+440 | 2 | 台 | 台面1.2余/1.0，烟筒2.0。  平前面板400高，后背440\*120（上边可拆卸）。  570炮台，整体耐火砖炉膛，配套加重炉圈（350内口），天粤炉头。 全铜管气制链接，风气联动，含熄保（电子打火双控电磁阀).250W独立风机。 板折烟帽，全钢高端把手，分体高端篦子，活腿黑色彩带。  ★出具厂家授权书及设备检测报告  ★要求符合国家3C认证标准 |
| 5 | 大锅灶 | IMG_316 | 京创匠心 | 定制 | 1220\*1370\*800+440 | 2 | 台 | 台面1.2，余1.0，烟筒2.0。  平前520高，后背440\*120。  4寸侧进风天粤炉头，250W风机，风气联动。 含熄保（电子打火双控电磁阀)，全铜管气制链接，全钢炉门，板折烟帽。 全钢高端把手，配加重翻边铁锅，黑色彩带.  ★出具厂家授权书及设备检测报告  ★要求符合国家3C认证标准 |
| 6 | 双头低汤灶 | IMG_317 | 京创匠心 | 定制 | 1200\*900\*800+150 | 1 | 台 | 台面1.2，其他1.0,1万炉头，花格支架炉盘，热电偶大进气量单阀熄保，全铜管气制链接。右进气(25)。  ★出具厂家授权书及设备检测报告  ★要求符合国家3C认证标准 |
| 7 | 四门高身雪柜 | IMG_318 | 伊德欣 | 双机双温 | 1220\*760\*1950 | 2 | 台 | 型号：YDXD-4  双机双温  尺寸：1220\*760\*1950  温度：冷藏 +10~-3 冷冻 0-18  ★出具厂家授权书及设备检测报告 |
| 8 | 单通工作台 | IMG_319 | 厂制品 | 定制 | 1500\*750\*800 | 6 | 台 | 1.工作柜为304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.台面厚度为50mm，工作柜面板采用1.5mm厚不锈钢板，侧面板及后围板采用1.2mm厚不锈钢板。面板折边处平整光滑无毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 3.台面下配U型1.0mm厚不锈钢制做加强筋； 4.柜门外壳采用1.2mm厚不锈钢板；门内衬板采用0.8mm厚不锈钢板，滑道为平面直角，采用吊架式铝制导轨，前后装无噪音承重滑轮，拆卸方便，移动灵活，方便清理； 5.柜脚采用Ф38\*1.5mm不锈钢圆管，配可调式不锈钢重力脚； |
| 9 | 台面二层架 | IMG_320 | 厂制品 | 定制 | 1500\*300\*640 | 3 | 台 | 1.全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.层板采用1.5mm厚不锈钢板，立柱采用30\*30\*1.5mm厚不锈钢方管； 3.层板下面加有补强撑搁板应能承受100KG载荷，其变形量部应小于3mm； |
| 10 | 双星盆水池 | IMG_321 | 厂制品 | 定制 | 1500\*750\*800 | 2 | 台 | 1.全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。 2.台面为1.5mm厚不锈钢板，星盆及槽体采用1.2mm不锈钢板制造，面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁 3.脚通Ф38\*1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25\*1.2mm； 4.星盆水龙头采用合金材料，进水管采用优质编织金属软管，配有铸铝下水口，配不锈钢Ф38子弹脚4个 |
| 11 | 双层工作台（圆腿） | IMG_322 | 厂制品 | 定制 | 1400\*750\*800 | 1 | 台 | 1.工作层架全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.台面采用1.5mm厚不锈钢板，层板采用1.2mm厚不锈钢板材制造。立柱采用Ф38\*1.5mm圆形不锈钢管，配有不锈钢可调脚； 3.层板下面加有补强撑搁板应能承受100KG载荷。 |
| 12 | 洗地龙头 | IMG_323 | 龙旗 | XD-C102-T | 117\*375\*360 | 1 | 台 | 1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）  2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体  3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度  4.黄铜铸造表面镀铬花洒喷头（配置一把喷头） |
| 13 | 四层货架（板式） | IMG_324 | 厂制品 | 定制 | 1200\*500\*1550 | 2 | 台 | 1.工作层架全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.层板采用1.5mm厚不锈钢板材制造，立柱采用Ф38\*1.5mm圆形不锈钢管，配有不锈钢可调脚； 3.层板下面加有补强撑搁板应能承受100KG载荷。 |
| 14 | 单通拉门碗柜 | IMG_325 | 厂制品 | 定制 | 1200\*500\*1800 | 3 | 台 | 1.储物柜为304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.柜身采用1.2mm厚不锈钢板，背板采用≥1.0不锈钢板； 3.活动式层板采用1.2mm厚不锈钢板，底部配有加强筋； 4.柜门框采用1.2mm厚不锈钢板，门内壳采用0.8mm厚不锈钢板。滑道为平面直角，采用吊架式铝制导轨，前后装无噪音承重滑轮，拆卸方便，移动灵活，方便清理； 5.柜脚采用Ф38\*1.5mm不锈钢圆管，配可调式不锈钢子弹脚； |
| 15 | 感应洗手池 | IMG_326 | 厂制品 | 定制 | 400\*400\*400 | 1 | 台 | 1.全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。 2.台面为1.5mm厚不锈钢板，星盆及槽体采用1.2mm不锈钢板制造，面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 3.脚通Ф38\*1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25\*1.2mm； 4.星盆水龙头采用合金材料，进水管采用优质编织金属软管，配有铸铝下水口，配不锈钢Ф38可调试子弹脚4个；  5.台面采用沥水台面，带150mm\*40mm厚挡水背板； |
| 16 | 干手器 | IMG_327 | 澳莎 | 冷热81016白 | 240\*230\*240 | 1 | 台 | 型号：冷热81016  尺寸：240\*230\*240cm  功率：1800W  热风温度：45-50℃  声贝：50DB 风速≥12M/S |
| 17 | 挂衣架 | IMG_328 | 厂制品 | 定制 | 410\*45\*50 | 1 | 台 | 全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； |
| **二次更衣** | |  | | | | | | **总计4件** |
| 1 | 感应洗手池 | IMG_329 | 厂制品 | 定制 | 400\*400\*400 | 1 | 台 | 1.全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。 2.台面为1.5mm厚不锈钢板，星盆及槽体采用1.2mm不锈钢板制造，面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 3.脚通Ф38\*1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25\*1.2mm； 4.星盆水龙头采用合金材料，进水管采用优质编织金属软管，配有铸铝下水口，配不锈钢Ф38可调试子弹脚4个；  5.台面采用沥水台面，带150mm\*40mm厚挡水背板； |
| 2 | 干手器 | IMG_330 | 澳莎 | 冷热81016白 | 240\*230\*240 | 1 | 台 | 型号：冷热81016  尺寸：240\*230\*240cm  功率：1800W  热风温度：45-50℃  声贝：50DB 风速≥12M/S |
| 3 | 挂衣架 | IMG_331 | 厂制品 | 定制 | 410\*45\*50 | 1 | 台 | 全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； |
| 4 | 灭蝇灯 | IMG_332 | 灯下 | MOSOUITO | 378\*200\*170 | 1 | 台 | 尺寸：378\*200\*170 功率：16w双管 |
| **冷荤间** | |  |  |  |  |  |  | **总计13件** |
| 1 | 双星盆水池 | IMG_333 | 厂制品 | 定制 | 1500\*750\*800+150 | 1 | 台 | 1.全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。 2.台面为1.5mm厚不锈钢板，星盆及槽体采用1.2mm不锈钢板制造，面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁 3.脚通Ф38\*1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25\*1.2mm； 4.星盆水龙头采用合金材料，进水管采用优质编织金属软管，配有铸铝下水口，配不锈钢Ф38子弹脚4个 |
| 2 | 四层货架（板式） | IMG_334 | 厂制品 | 定制 | 1200\*500\*1550 | 2 | 台 | 1.工作层架全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.层板采用1.5mm厚不锈钢板材制造，立柱采用Ф38\*1.5mm圆形不锈钢管，配有不锈钢可调脚； 3.层板下面加有补强撑搁板应能承受100KG载荷。 |
| 3 | 双门平台雪柜 | IMG_335 | 伊德欣 | EDUR15-2(760) | 1500\*750\*800 | 2 | 台 | 型号 ：EDUR15-2(760)  尺寸：1500\*760\*800  温度：冷冻 -3～-18℃  电压：220 功率215W 220L  ★出具厂家授权书及设备检测报告 |
| 4 | 紫外线消毒灯 | IMG_336 | 宝视达 | GD-40w | 1200\*130\*0 | 2 | 台 | 品牌：BOSDA/宝视达  型号：GD-40w  电压频率：220v/50HZ  功率：40W  灯管类型：紫外线杀菌  适用面积：20-80平米 |
| 5 | 壁挂式空调 | IMG_337 | 格力 | KFR-35GW | 880\*200\*270 | 1 | 台 | 壁挂式 内机重量：11.5kg 内机循环风量：640立方米/小时 工作方式：变频 类型：冷暖型 能效等级：一级 |
| 6 | 四门高身雪柜 | IMG_338 | 伊德欣 | 双机双温 | 1220\*760\*1950 | 1 | 台 | 型号：YDXD-4  双机双温  尺寸：1220\*760\*1950  温度：冷藏 +10~-3 冷冻 0-18  ★出具厂家授权书及设备检测报告 |
| 7 | 双层墙架 | IMG_339 | 厂制品 | 定制 | 1500\*300\*640 | 2 | 台 | 1.全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.层板采用1.5mm厚不锈钢板，立柱采用30\*30\*1.5mm厚不锈钢方管； 3.层板下面加有补强撑搁板应能承受100KG载荷，其变形量部应小于3mm； |
| 8 | 单通工作台 | IMG_340 | 厂制品 | 定制 | 1500\*750\*800 | 2 | 台 | 1.工作柜为304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.台面厚度为50mm，工作柜面板采用1.5mm厚不锈钢板，侧面板及后围板采用1.2mm厚不锈钢板。面板折边处平整光滑无毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 3.台面下配U型1.0mm厚不锈钢制做加强筋； 4.柜门外壳采用1.2mm厚不锈钢板；门内衬板采用0.8mm厚不锈钢板，滑道为平面直角，采用吊架式铝制导轨，前后装无噪音承重滑轮，拆卸方便，移动灵活，方便清理； 5.柜脚采用Ф38\*1.5mm不锈钢圆管，配可调式不锈钢重力脚； |
| **售饭区** | |  | | | | | | **总计12件** |
| 1 | 四格保温售饭台 | IMG_341 | 厂制品 | 定制 | 1500\*750\*800 | 3 | 台 | 1.台面采用304#1.5mm厚不锈钢板，侧板、背板采用1.2mm厚不锈钢板； 2.水箱槽体采用304#1.5mm厚不锈钢板，装两条优质电热管；  3.配四个1/1GN盆连盖，采用数显温控装置，自动恒温，防止干烧，设漏电保护电路； 4.柜下层板采用厚1.2mm厚不锈钢板； 5.柜趟门外壳采用1.2mm厚不锈钢板，门内壳采用0.8mm厚不锈钢板，滑道为平面直角，采用吊架式铝制导轨，前后装无噪音承重滑轮； 6.柜脚采用Ф38\*1.5mm不锈钢圆管，配可调式子弹脚； |
| 2 | 双星盆水池 | IMG_342 | 厂制品 | 定制 | 1500\*750\*800+150 | 1 | 台 | 1.全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。 2.台面为1.5mm厚不锈钢板，星盆及槽体采用1.2mm不锈钢板制造，面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁 3.脚通Ф38\*1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25\*1.2mm； 4.星盆水龙头采用合金材料，进水管采用优质编织金属软管，配有铸铝下水口，配不锈钢Ф38子弹脚4个 |
| 3 | 单通拉门碗柜 | IMG_343 | 厂制品 | 定制 | 1200\*500\*1800 | 2 | 台 | 1.储物柜为304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.柜身采用1.2mm厚不锈钢板，背板采用≥1.0不锈钢板； 3.活动式层板采用1.2mm厚不锈钢板，底部配有加强筋； 4.柜门框采用1.2mm厚不锈钢板，门内壳采用0.8mm厚不锈钢板。滑道为平面直角，采用吊架式铝制导轨，前后装无噪音承重滑轮，拆卸方便，移动灵活，方便清理； 5.柜脚采用Ф38\*1.5mm不锈钢圆管，配可调式不锈钢子弹脚； |
| 4 | 壁挂式空调 | IMG_344 | 格力 | KFR-35GW | 880\*200\*270 | 1 | 台 | 壁挂式 内机重量：11.5kg 内机循环风量：640立方米/小时 工作方式：变频 类型：冷暖型 能效等级：一级 |
| 5 | 紫外线消毒灯 | IMG_345 | 宝视达 | GD-40w | 1200\*130\*0 | 2 | 台 | 品牌：BOSDA/宝视达  型号：GD-40w  电压频率：220v/50HZ  功率：40W  灯管类型：紫外线杀菌  适用面积：20-80平米 |
| 6 | 灭蝇灯 | IMG_346 | 灯下 | MOSOUITO | 378\*200\*170 | 1 | 台 | 尺寸：378\*200\*170 功率：16w双管 |
| 7 | 双层工作台（圆腿） | IMG_347 | 厂制品 | 定制 | 1075\*750\*800 | 1 | 台 | 1.工作层架全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.台面采用1.5mm厚不锈钢板，层板采用1.2mm厚不锈钢板材制造。立柱采用Ф38\*1.5mm圆形不锈钢管，配有不锈钢可调脚； 3.层板下面加有补强撑搁板应能承受100KG载荷。 |
| 8 | 双层工作台（圆腿） | IMG_348 | 厂制品 | 定制 | 1200\*600\*800 | 1 | 台 | 1.工作层架全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.台面采用1.5mm厚不锈钢板，层板采用1.2mm厚不锈钢板材制造。立柱采用Ф38\*1.5mm圆形不锈钢管，配有不锈钢可调脚； 3.层板下面加有补强撑搁板应能承受100KG载荷。 |
| **风味儿区** | |  | | | | | | **总计25件** |
| 1 | 玻璃烟罩 | IMG_349 | 厂制品 | 定制 | 5400\*1200\*600 | 1 | 6.48平方米 | 8毫米钢化玻璃 LED射灯 四角不锈钢圆弧立柱 优选不锈钢材质制作而成，美观大方，使用寿命长，易清理。 节能防潮灯设计，照明效果好，防潮设计，为您提供便利。 |
| 2 | 玻璃烟罩 | IMG_350 | 厂制品 | 定制 | 1900\*1200\*600 | 1 | 2.28平方米 | 8毫米钢化玻璃 LED射灯 四角不锈钢圆弧立柱 优选不锈钢材质制作而成，美观大方，使用寿命长，易清理。 节能防潮灯设计，照明效果好，防潮设计，为您提供便利。 |
| 3 | 四头电磁炉连柜座 | IMG_351 | 佳斯特 | V9-IC-4 | 800\*900\*920 | 1 | 台 | 型号：V9-IC-4 尺寸：800\*900\*850+90 功率：14KW  电压：380V  磁性热传导的能力强，整体面板受热更均匀耐高温，不易破裂骤冷骤热防刮、防爆裂、导热好、易清洁 |
| 4 | 燃气煮面炉连柜座 | IMG_352 | 佳斯特 | V9-TM-16 | 800\*900\*985 | 2 | 台 | 型号:V9-TM-16 功率:18 电压:380 尺寸 800\*900\*850+90 磁性热传导的能力强，整体面板受热更均匀耐高温，不易破裂骤冷骤热防刮、防爆裂、导热好、易清洁 |
| 5 | 燃气全平扒炉连电锔炉 | IMG_353 | 佳斯特 | SRB+KXT5.9/17.6-V9-RU | 800\*900\*940 | 1 | 台 | 型号:SRBT11+KXT5,8-V9-RU 规格:800x900x(850+90) 热功率:11.8+5.8(kw)耗气量:2000Pa(m3/h)1.87 扒板尺寸:720x600x20 炉尺寸:560x700x270 磁性热传导的能力强，整体面板受热更均匀耐高温，不易破裂骤冷骤热防刮、防爆裂、导热好、易清洁 |
| 6 | 单缸单筛电炸炉连柜座 | IMG_354 | 佳斯特 | V7-TC-1 | 360\*700\*920 | 1 | 台 | 产品规格:360x700x(850+90)mm 油缸尺寸:260x360x200mm 油缸容量:24L 电压/功率:380V/12KW 磁性热传导的能力强，整体面板受热更均匀耐高温，不易破裂骤冷骤热防刮、防爆裂、导热好、易清洁 |
| 7 | 饸络面机 | IMG_355 | 诚博 | CB-69型 | 650\*200\*700 | 1 | 台 | 型号 CB-69型  尺寸650\*200\*700  电压：220v 功率：2.5kw |
| 8 | 灶间拼台 | IMG_356 | 厂制品 | 定制 | 450\*900\*800 | 4 | 台 | 1.工作层架全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.台面采用1.5mm厚不锈钢板，立柱采用Ф38\*1.5mm圆形不锈钢管，配有不锈钢可调脚； |
| 9 | 双门平台雪柜 | IMG_357 | 伊德欣 | EDUF18-2 | 1800\*760\*800 | 3 | 台 | 型号 ：冷冻/EDUF18-2  尺寸：1800\*760\*800  冷冻-3～-18℃  电压：220 功率240W 220L  ★出具厂家授权书及设备检测报告 |
| 10 | 双层墙架 | IMG_358 | 厂制品 | 定制 | 1800\*300\*640 | 3 | 台 | 1.全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.层板采用1.5mm厚不锈钢板，立柱采用30\*30\*1.5mm厚不锈钢方管； 3.层板下面加有补强撑搁板应能承受100KG载荷，其变形量部应小于3mm； |
| 11 | 双层墙架 | IMG_359 | 厂制品 | 定制 | 1500\*300\*640 | 1 | 台 | 1.全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.层板采用1.5mm厚不锈钢板，立柱采用30\*30\*1.5mm厚不锈钢方管； 3.层板下面加有补强撑搁板应能承受100KG载荷，其变形量部应小于3mm； |
| 12 | 双星盆水池 | IMG_360 | 厂制品 | 定制 | 1500\*760\*800+150 | 1 | 台 | 1.全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。 2.台面为1.5mm厚不锈钢板，星盆及槽体采用1.2mm不锈钢板制造，面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁 3.脚通Ф38\*1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25\*1.2mm； 4.星盆水龙头采用合金材料，进水管采用优质编织金属软管，配有铸铝下水口，配不锈钢Ф38子弹脚4个 |
| 13 | 四层货架（板式） | IMG_361 | 厂制品 | 定制 | 1200\*500\*1550 | 1 | 台 | 1.工作层架全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.层板采用1.5mm厚不锈钢板材制造，立柱采用Ф38\*1.5mm圆形不锈钢管，配有不锈钢可调脚； 3.层板下面加有补强撑搁板应能承受100KG载荷。 |
| 14 | 紫外线消毒灯 | IMG_362 | 宝视达 | GD-40w | 1200\*130\*0 | 2 | 台 | 品牌：BOSDA/宝视达  型号：GD-40w  电压频率：220v/50HZ  功率：40W  灯管类型：紫外线杀菌  适用面积：20-80平米 |
| 15 | 双层工作台（圆腿） | IMG_363 | 厂制品 | 定制 | 700\*900\*800 | 1 | 台 | 1.工作层架全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.台面采用1.5mm厚不锈钢板，层板采用1.2mm厚不锈钢板材制造。立柱采用Ф38\*1.5mm圆形不锈钢管，配有不锈钢可调脚； 3.层板下面加有补强撑搁板应能承受100KG载荷。 |
| 16 | 双层工作台（圆腿） | IMG_364 | 厂制品 | 定制 | 1200\*900\*800 | 1 | 台 | 1.工作层架全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2.台面采用1.5mm厚不锈钢板，层板采用1.2mm厚不锈钢板材制造。立柱采用Ф38\*1.5mm圆形不锈钢管，配有不锈钢可调脚； 3.层板下加有补强撑搁板应能承受100KG载荷。 |
| **更衣间** | |  | | | | | | **总计4件** |
| 1 | 感应洗手池 | IMG_365 | 厂制品 | 定制 | 400\*400\*400 | 1 | 台 | 1.全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。 2.台面为1.5mm厚不锈钢板，星盆及槽体采用1.2mm不锈钢板制造，面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 3.脚通Ф38\*1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25\*1.2mm； 4.星盆水龙头采用合金材料，进水管采用优质编织金属软管，配有铸铝下水口，配不锈钢Ф38可调试子弹脚4个；  5.台面采用沥水台面，带150mm\*40mm厚挡水背板； |
| 2 | 干手器 | IMG_366 | 澳莎 | 冷热81016白 | 240\*230\*240 | 1 | 台 | 型号：冷热81016  尺寸：240\*230\*240cm  功率：1800W  热风温度：45-50℃  声贝：50DB 风速≥12M/S |
| 3 | 挂衣架 | IMG_367 | 厂制品 | 定制 | 410\*45\*50 | 1 | 台 | 全部采用304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； |
| 4 | 灭蝇灯 | IMG_368 | 灯下 | MOSOUITO | 378\*200\*170 | 1 | 台 | 尺寸：378\*200\*170 功率：16w双管 |

**2、屋顶排风设备**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格／型号** | **产地/品牌** | **数量** | **单位** | **技术参数** |
| **二层热加工间排风系统** | | | | | | |
| A01 | 连接集烟罩风口 | 500\*400 | 北京/荣达 | 9 | 个 | 1.0厚镀锌板制作。 |
| A02 | 150度防火阀 | 1000\*600 | 北京/荣达 | 1 | 个 | 铁板制作 含安装 |
| A03 | 单向止回阀 | 1000\*600 | 北京/荣达 | 1 | 个 | 铁板制作 含安装 |
| A04 | 软连接 |  | 北京/荣达 | 2 | 套 | 优质防火帆布 |
| A05 | 低空油烟净化器 | 26000风量 | 北京/荣达 | 1 | 台 | 满足北京市地方标准，三项达标 |
| A06 | 净化器底座 | 国标角铁制作 | 北京/荣达 | 1 | 套 | 角钢制作：1500\*1500\*500mm/h |
| A07 | 离心式风柜 | 25寸 | 北京/荣达 | 1 | 台 | 风量：22000≈28000m³/h，功率：15kw，全压：1000≈800pa,SPB欧标皮带轮；转速：970r/min；参考重量：383kg； |
| A08 | 风机减震底架 | 国标槽钢制作 | 北京/荣达 | 1 | 套 | 槽钢制作：1600\*2000\*300mm/h |
| A09 | 减震器 |  | 北京/荣达 | 4 | 个 | 阻尼减震器，承重“160-200kg/个 |
| A10 | 出风口消音风管 | 1400\*800\*1200\*1个 | 北京/荣达 | 1 | 7.92  平方米 | 1.0厚镀锌板制作微孔吸音板，厚度100mm。 |
| A11 | 整体消音房 | 2500\*2200\*2200\*1个 | 北京/荣达 | 1 | 26.2  平方米 | 1.0厚镀锌板制作微孔吸音板，厚度100mm。 |
| A12 | 风机电缆 | 4芯10方 | 北京/荣达 | 1 | 50米 | 国标铜芯电缆。 |
| A13 | 净化器电缆 | 3芯4方 | 北京/荣达 | 1 | 50米 | 国标铜芯电缆。 |
| A14 | 金属穿线管 |  | 北京/荣达 | 1 | 50米 | KGB管 |
| A15 | 出风口防尘过滤网 |  | 北京/荣达 | 1 | 个 | 镀锌铁网制作 |
| A16 | 外墙三角码 |  | 北京/荣达 | 4 | 对 | 镀锌角钢制作 |
| **二层面点+明档厨房排风系统** | | | | | | |
| C01 | 连接集烟罩风口 | 500\*400 | 北京/荣达 | 10 | 个 | 1.0厚镀锌板制作。 |
| C02 | 150度防火阀 | 1000\*600 | 北京/荣达 | 1 | 个 | 铁板制作 含安装 |
| C03 | 单向止回阀 | 1000\*600 | 北京/荣达 | 1 | 个 | 铁板制作 含安装 |
| C04 | 软连接 |  | 北京/荣达 | 2 | 套 | 优质防火帆布 |

**三、相关要求**

固定品牌类设备严格按照采购方设定的品牌、型号及产品参数采购，保证所提供的货物是全新的、未使用的，并在各个方面符合规定要求的质量、规格和性能要求。确保正品保证，提供相应的质量证明书、产品出厂检验报告或合格证及相关配套备件物品。

**四、设备安装服务、培训要求**

1.供应商将所需设备送至采购方指定地点，运输费用由供应商承担，经采购方验收合格后，供应商指定专业安装工作人员对设备进行安装调试工作。

2.由供应商提供设备使用及保养等技术培训，并移交使用说明书等技术资料。

3.供应商配合提供施工安装图纸深化及详细技术条件。

**五、质保期及质保服务要求**

1.供应商应保证提供的设备是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

2.供应商应保证所提供的设备正确安装、运作及保养，在其使用寿命期内应具有符合质量要求和产品说明书的性能，提供相应的质量证明书、产品出厂检验报告或合格证。在设备质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不再或故障负责。

3.合同项下设备质量保证期为设备通过最终验收起12个月。

**六、售后服务要求**

1.供应商保证采购方设备出现故障问题及时解决，保证设备正常运转。

2.维修人员接受采购方维修部门的管理和调度，并遵守相关各项规定及制度，严格按国家、北京市、行业的相关标准及合同约定实施服务，确保维修质量。所采购的零部件、配件等材料比选符合国家或行业标准，必须有合法的进货渠道，不得使用假冒伪劣产品或以次充好，以旧代新。

3.供应商对需要维修的设备配件一律按国家有关规定实行三包，提供的部件为一年的保修期，如保修期内损坏，供应商负责免费更换和维修。

4.质保期内，免费提供设备详细资料图纸，对使用人免费培训；每季度安排专业人员对设备上门巡查、检测。遇到设备故障，售后服务人员在问清具体情况后，应在2小时内给予电话及时指导，或在解答通知后24小时内安排技术人员到场处理，确保设备始终处于良好使用状态。保修期满后终身提供维修服务供采购方选择。

**七、验收考核要求**

1.在交货和验收时，供应商应根据本次类厨具设备技术产生的响应情况，提交设备相应的质量证明书、产品出厂检验报告或合格证。

2.设备运抵现场后，采购方应在7日内组织验收，提供相应的验收单，双方签字确认。

**八、付款方式**

双方约定，合同价款采用固定总价方式。合同签订后，采购方向供应商支付价款的50%；完成安装调试且验收合格后10个工作日内，支付合同结算价款的45%；质保期结束后且采购方完成固定资产入库手续后，结算价款的5%。

# 第三章 响应文件的构成与要求

**一、 响应文件的编制要求**

供应商应认真阅读台内比选需求文件的所有内容，按台内比选文件的要求提供响应文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对比选文件做出实质性响应；否则，其响应将被拒绝。（标记★的条款为组成投标文件的重要条款，请仔细研读）

（一）响应文件的构成：

1.报价文件及项目方案文件

供应商编写的响应文件应包括下列部分（详细要求及具体格式见附件1、附件2；附件中未列出具体格式者，其格式由供应商自拟）：

1)报价函（需要法定代表人或授权代表签字、加盖公章）★

2)报价表（需要法定代表人或授权代表签字、加盖公章）★

3)资格证明文件（如采购方有确定必须要提供的资格证明文件) ★

4)服务方案

5)技术规格、商务条款的偏离说明

6)质量保障措施

7)售后服务承诺

8)参与本项目的主要人员表

9)其它补充文件

2.证明供应商合格的资格证明文件

供应商应提交证明其有资格参加比选和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。资格证明文件包括但不限于：

1)公司营业执照复印件（加盖公章）★

2)法人代表授权书（需要法定代表人或授权代表签字、加盖公章）★

3)授权代表身份证复印件（当天带身份证查验）★

4)投标人信用记录查询结果（信用中国网）

5)公司介绍

（二）响应文件的服务要求：

1.报价有效期

报价文件应自报价提交截止时间起90日内有效；（考虑采购部门收到标书后有可能会出现未立即评标的情况，此种情况时采购部门需提醒投标商考虑报价有效期。）

2.响应文件的制作

供应商需要提交五份响应文件，其中正本一份、副本四份。副本可采用正本的复印件（需加盖公章）。

3.响应文件的密封和递交★

供应商应将响应文件的正本、副本和相关文件密封包装并加盖公章，采购方将拒绝接收未密封的响应文件。

供应商应在不迟于递交截止时间之前将响应文件递交至本比选文件指明的地址，采购方将拒绝接收在递交截止时间后送达的任何响应文件。

**二、响应文件无效的情况**

实质上没有响应需求文件要求的响应文件无效。如发现下列情况之一的，其投标无效：

1.报价总价超过项目预算金额或者最高限价的；

2.报价文件有效期不满足的；

3.响应文件未按照需求文件要求签署、盖章的；

4.响应文件不满足需求文件中★号条款要求的；

5.响应文件的响应与事实不符或虚假投标的；

6.报价小于等于零的或报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且未能应评标委员会要求证明其报价合理性的。

7.投标人恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

8.投标人、投标文件不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求和投标被否决的情形，其投标无效。

**三、终止比选采购的情况**

1.有效供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

**四、台内比选过程的保密原则**

1.台内比选之后，直到授予成交供应商合同止，凡与本次比选有关人员对属于审查、澄清、评价有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

2.在比选期间，供应商试图影响采购单位和比选的任何活动，将导致其比选被拒绝，并承担相应的法律责任。

**五、投标供应商须知**

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

请投标供应商按附件4要求如实填写。

**六、廉洁自律原则**

各方应自觉遵守法律法规、遵守新闻从业人员廉政行为若干规定及职业道德自律公约，互相监督，杜绝违反法律法规、违反上述规定及公约的行为。

**七、投诉**

如果您在此次采购过程中有任何质疑或不满，请拨打北京广播电视台运营管理部招投标管理科的投诉举报电话，您所遇到的问题将会及时妥善地得到处理。 投诉电话：010-85337796。

# 第四章　评审办法

本次评标采用最低评标价法。

最低评标价法，是我国《货物和服务招标投标管理办法》明文规定的评标方法之一，是指以价格为主要因素确定成交供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交候选供应商或者成交供应商的评标方法（需剔除明显低于成本或明显不合理且不能提供相应证据证明的报价）。

注：如供应商投标价格明显低于成本或明显不合理且不能提供相应证据证明的报价，评标小组有权要求投标人提供投标报价的相关证明文件。

# 附件1

# 报价函格式

**报 价 函**

致：北京广播电视台

根据贵方为××××××××项目的比选文件，签字代表（印刷体姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述报价文件正本1份、副本一式4份。

在此，签字代表宣布同意如下：

a) 报价总价为：（大写） 元人民币，本报价完全符合邀请比选文件的规定。服务项目地点： 。

b) 供应商将按比选文件的规定履行责任和义务。

c) 供应商已详细审查全部比选文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

d) 本报价有效期为自递交报价之日起90个日历日。

e) 我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价格的报价。

f) 与本报价文件有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话： 传真： 电子函件：

供应商授权代表签字

供应商名称

供应商公章

日期： 年 月 日

# 附件2 报价表格式

1.台内比选报价说明

1.1 报价表应与台内比选邀请函、项目需求及说明等台内比选文件一起参照阅读。

1.2 报价表中的单价和合价包括由供应商承担的直接费、间接费、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

1.3 符合合同规定的全部费用和利润都应包括在报价表所列的各项目中，合同规定应由供应商承担而在报价表中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已包括在其他有关项目的单价和合价中。供应商不应在报价表中自行增加新的项目或修改项目名称。

1.4 报价中的“单价”和“合价”栏均应由供应商填报。供应商还应填报报价汇总表，并在其结尾处填写总报价。报价货币为人民币。若供应商对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其他项目的单价和合价以及总报价内。

1.5 采购方将根据项目进展情况进行质量检查、验收，供应商应提供工作条件，其费用计入报价中。

供应商名称（打印、盖章）：

供应商授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

2.分项报价总和报价表

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **报价（万元）** | **备注** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 分项报价总和（人民币元小写） | |  |  |
| 分项报价总和（人民币元大写） | |  |  |

供应商名称（打印、盖章）：

供应商授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

3.分项报价表

项目名称： 项目编号：

**建国门办公区西配楼一层、二层厨房设备采购报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **产品名称** | **产品图片** | **品牌** | **型号** | **尺寸** | **数量** | **单位** | **单价** | **总价** | **技术参数** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **.....** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | | | | |  | | | |
| **大写** | | | | | | |  | | | |

注：本表中报价为含税费及安装费用，合计金额应与总报价表中投标价格一致。

供应商名称（打印、盖章）：

供应商授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

# 附件3 法定代表人授权书格式

**法定代表人授权书**

本授权委托书声明：我 （姓名和职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托 （单位/部门名称）的 （姓名和职务）为我 代理人，以 的名义参加 项目的台内比选活动。代理人在报价、比选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

代理人无转委权。特此委托。

代理人： （签字） 性别 ： 年龄：\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码： 职务：\_\_\_\_

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字）

授权委托日期：

# 附件4

**与投标单位负责人为同一人的其他单位**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 法定代表人身份证号 | 注册资金 | 相互关系 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**与投标单位存在控股、管理关系的其他单位**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 法定代表人身份证号 | 注册资金 | 相互关系 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**说明：**

1.投标人应当依据自身存在的上述情形，如实披露与本单位存在关联关系的单位情况。

2.如果投标人不存在上述情形，在表格“单位名称”栏填写“无”。

投标供应商公章： 投标供应商代表签字或盖章：

日期：